/*
 * Copyright 2014 Toradex AG
 *
 * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+ or X11
 */
#include "vf.dtsi"

/ {
	chosen {
		stdout-path = &uart0;
	};
};

&dspi1 {
	status = "okay";
	bus-num = <1>;

	spi_cmd: sspi@0 {
		reg = <0>;
		spi-max-frequency = <50000000>;
	};
};

&ehci0 {
	dr_mode = "otg";
	fsl,cdet-gpio = <&gpio3 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	status = "okay";
};

&ehci1 {
	dr_mode = "host";
	status = "okay";
};

&uart0 {
	status = "okay";
};
