/dts-v1/;

/ {
	model = "ST STV0991 application board";
	compatible = "st,stv0991";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;

	chosen {
		stdout-path = &uart0;
	};

	memory {
		device_type="memory";
		reg = <0x0 0x198000>;
	};

	uart0: serial@0x80406000 {
		compatible = "arm,pl011", "arm,primecell";
		reg = <0x80406000 0x1000>;
		clock = <2700000>;
	};

	aliases {
		spi0 = "/spi@80203000";		/* QSPI */
	};

	qspi: spi@80203000 {
			compatible = "cadence,qspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0x80203000 0x100>,
				<0x40000000 0x1000000>;
			clocks = <3750000>;
			sram-size = <256>;
			status = "okay";

			flash0: n25q32@0 {
				#address-cells = <1>;
				#size-cells = <1>;
				compatible = "spi-flash";
				reg = <0>;		/* chip select */
				spi-max-frequency = <50000000>;
				m25p,fast-read;
				page-size = <256>;
				block-size = <16>; 	/* 2^16, 64KB */
				tshsl-ns = <50>;
				tsd2d-ns = <50>;
				tchsh-ns = <4>;
				tslch-ns = <4>;
			};
	};
};
