/*
 * U-Boot additions to enable a generic Exynos GPIO driver
 *
 * Copyright (c) 2014 Google, Inc
 *
 * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
 */

/ {
	pinctrl@e0300000 {
		gpa0: gpa0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpa1: gpa1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpb: gpb {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpc: gpc {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpd: gpd {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpe0: gpe0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpe1: gpe1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpf0: gpf0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpf1: gpf1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpf2: gpf2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpf3: gpf3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpg0: gpg0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpg1: gpg1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpg2: gpg2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpg3: gpg3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpi: gpi {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpj0: gpj0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpj1: gpj1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpj2: gpj2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpj3: gpj3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpj4: gpj4 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpk0: gpk0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpk1: gpk1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpk2: gpk2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpk3: gpk3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpl0: gpl0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpl1: gpl1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpl2: gpl2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpl3: gpl3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gpl4: gpl4 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gph0: gph0 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gph1: gph1 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gph2: gph2 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

		gph3: gph3 {
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
		};

	};
};
