/dts-v1/;

#include "tegra114.dtsi"

/ {
	model = "NVIDIA Dalmore";
	compatible = "nvidia,dalmore", "nvidia,tegra114";

	chosen {
		stdout-path = &uartd;
	};

	aliases {
		i2c0 = "/i2c@7000d000";
		i2c1 = "/i2c@7000c000";
		i2c2 = "/i2c@7000c400";
		i2c3 = "/i2c@7000c500";
		i2c4 = "/i2c@7000c700";
		mmc0 = "/sdhci@78000600";
		mmc1 = "/sdhci@78000400";
		usb0 = "/usb@7d000000";
		usb1 = "/usb@7d008000";
	};

	memory {
		device_type = "memory";
		reg = <0x80000000 0x80000000>;
	};

	i2c@7000c000 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <100000>;
	};

	i2c@7000c400 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <100000>;
	};

	i2c@7000c500 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <100000>;
	};

	i2c@7000c700 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <100000>;
	};

	i2c@7000d000 {
		status = "okay";
		clock-frequency = <400000>;
	};

	spi@7000da00 {
		status = "okay";
		spi-max-frequency = <25000000>;
	};

	sdhci@78000400 {
		cd-gpios = <&gpio TEGRA_GPIO(V, 2) GPIO_ACTIVE_LOW>;
		bus-width = <4>;
		status = "okay";
	};

	sdhci@78000600 {
		bus-width = <8>;
		status = "okay";
		non-removable;
	};

	usb@7d000000 {
		status = "okay";
		dr_mode = "otg";
		nvidia,vbus-gpio = <&gpio TEGRA_GPIO(N, 4) GPIO_ACTIVE_HIGH>;
	};

	usb@7d008000 {
		nvidia,vbus-gpio = <&gpio TEGRA_GPIO(K, 6) GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		status = "okay";
	};

	clocks {
		compatible = "simple-bus";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		clk32k_in: clock@0 {
			compatible = "fixed-clock";
			reg=<0>;
			#clock-cells = <0>;
			clock-frequency = <32768>;
		};
	};
};
