/*
 * Samsung's Exynos4 SoC common device tree source
 *
 * Copyright (c) 2014 Samsung Electronics Co., Ltd.
 *		http://www.samsung.com
 *
 * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
 */

#include "skeleton.dtsi"

/ {
	combiner: interrupt-controller@10440000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-combiner";
		#interrupt-cells = <2>;
		interrupt-controller;
		reg = <0x10440000 0x1000>;
	};

	serial@13800000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-uart";
		reg = <0x13800000 0x3c>;
		id = <0>;
	};

	serial@13810000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-uart";
		reg = <0x13810000 0x3c>;
		id = <1>;
	};

	serial@13820000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-uart";
		reg = <0x13820000 0x3c>;
		id = <2>;
	};

	serial@13830000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-uart";
		reg = <0x13830000 0x3c>;
		id = <3>;
	};

	serial@13840000 {
		compatible = "samsung,exynos4210-uart";
		reg = <0x13840000 0x3c>;
		id = <4>;
	};

	i2c@13860000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x13860000 0x100>;
		interrupts = <0 56 0>;
	};

	i2c@13870000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x13870000 0x100>;
		interrupts = <1 57 0>;
	};

	i2c@13880000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x13880000 0x100>;
		interrupts = <2 58 0>;
	};

	i2c@13890000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x13890000 0x100>;
		interrupts = <3 59 0>;
	};

	i2c@138a0000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x138a0000 0x100>;
		interrupts = <4 60 0>;
	};

	i2c@138b0000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x138b0000 0x100>;
		interrupts = <5 61 0>;
	};

	i2c@138c0000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x138c0000 0x100>;
		interrupts = <6 62 0>;
	};

	i2c@138d0000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,s3c2440-i2c";
		reg = <0x138d0000 0x100>;
		interrupts = <7 63 0>;
	};

	sdhci@12510000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,exynos-mmc";
		reg = <0x12510000 0x1000>;
		interrupts = <0 75 0>;
	};

	sdhci@12520000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,exynos-mmc";
		reg = <0x12520000 0x1000>;
		interrupts = <0 76 0>;
	};

	sdhci@12530000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,exynos-mmc";
		reg = <0x12530000 0x1000>;
		interrupts = <0 77 0>;
	};

	sdhci@12540000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,exynos-mmc";
		reg = <0x12540000 0x1000>;
		interrupts = <0 78 0>;
	};

	dwmmc@12550000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "samsung,exynos-dwmmc";
		reg = <0x12550000 0x1000>;
		interrupts = <0 131 0>;
	};

};
