/*
 * dts file for Xilinx ZynqMP ZCU102 RevB
 *
 * (C) Copyright 2016, Xilinx, Inc.
 *
 * Michal Simek <michal.simek@xilinx.com>
 *
 * SPDX-License-Identifier:	GPL-2.0+
 */

#include "zynqmp-zcu102.dts"

/ {
	model = "ZynqMP ZCU102 RevB";
};

&gem3 {
	phy-handle = <&phyc>;
	phyc: phy@c {
		reg = <0xc>;
		ti,rx-internal-delay = <0x8>;
		ti,tx-internal-delay = <0xa>;
		ti,fifo-depth = <0x1>;
	};
	/* Cleanup from RevA */
	/delete-node/ phy@21;
};

/* Different qspi 512Mbit version */

/* Fix collision with u61 */
&i2c0 {
	i2cswitch@75 {
		i2c@2 {
			max15303@1b { /* u8 */
				compatible = "max15303";
				reg = <0x1b>;
			};
			/delete-node/ max15303@20;
		};
	};
};
